一．采购单位：安徽省肿瘤医院

二．项目名称：安徽省肿瘤医院弱电维保服务

三．项目内容：

建筑范围：全院范围及太阳湾门诊部

维保项目：综合布线系统、安防监控系统、门禁系统、有线电视系统、LED大屏发布系统等

四．本项目服务期限 壹年

五．资格要求

投标人要求具有计算机系统集成资质、建筑智能化资质、安全技术防范设施设计施工资质；维护人员应具备注册建造师二级及以上，信息系统项目管理师，综合布线认证工程师

六．维保及保养要求：

**综合布线系统：**

包含链路系统测试维修，各网络模块巡检，信息点的增加移位、机柜设备清洁、弱电井跳线的管理维护、标签管理。

**视频监控系统：**

监控设备的日常巡检、监控主机性能监测、监控探头的增加和移位、监控图像质量的检查调整、监控主机的维护保养、监控控制台及电视墙的维护、标签管理等。

**LED大屏信息发布系统：**

含LED大屏显示完整性检查维护、控制软件维护、控制主机维护

**门禁控制系统：**

门禁系统的日常维护、门禁的增加和移位、线路及设备标签管理维护

**有线电视系统：**

有线电视线路增加移动、电视安装、信号调试、设备维护、线路及设备标签管理维护。

**广播呼叫系统：**

呼叫系统线路维护，呼叫终端维护，呼叫终端增加和移位，线路及设备标签管理维护。

**生活一卡通系统：**

一卡通系统线路维护、终端设施的添加移位、一卡通软件系统的维护、线路及设备标签管理维护。

**其他相关弱电系统维护**

机柜线路整理、机房清洁除尘、弱电井清洁除尘等。

**服务要求**

1. 维保单位应熟悉医院弱电设备系统；据医院状况制度详细的维保方案；提供专职维保工程技术人员。
2. 一般性维保需求，如增加信息点、监控位、门禁等需求时，可第二天予以响应；遇紧急性系统故障，应随时予以响应；
3. 设备更换：维保过程中，如需购买，更换设备及配件的，需提供书面报告，经甲方认可方可进行；更换下的损坏件交甲方查验；更换的设备参数应保持和原设备一致或不低于原参数要求。
4. 每次巡检、维护、抢修都应做统一格式的工作记录，工作完成后，需相应科室领导签字认可后提交信息科；每月应提交一次维护台账。
5. 设备巡检：对负责的所有系统进行现场巡检，每季度一次普通巡检，半年一次深度巡检，提供巡检报告。
6. 维保服务所要求的技术标准应符合国家标准，无国家标准的，应符合行业标准，非标准的项目科按双方约定的技术规范要求实施。

**价格与支付：**

1. 价格：人民币，包括现有弱电系统的维护、保养、巡检等各项费用。具体计价方式为：

单次设备费+材料费+施工费

1. 支付方式：每季度结算一次，维保方提供费用合计明细。

**综合说明：**

1. 维保期内所有维保材料及零配件有维保单位提供
2. 本次询价只有一个采购单元，供应商需对所有采购内容予以响应，只对其中部分项目报价无效。
3. 现场探勘：报价单位可在开标前与我单位联系，对现场进行预先踏勘，了解确认维保情况。（现场集中探勘时间：2017年×月×日 16:00-17:30，地点：安徽省肿瘤医院，联系电话：0551-65327786，联系人：屠工；过时不在另行安排）。